

**FISSION-Rational HiFi Edition 固件升级步骤**

1.如果是**WIN7系统**，需要先安装驱动，打开KT\_VCP\_V1.0.0\_Setup.exe进行安装。**win10不用安装。**




1. 插入FISSION-Rational HiFi Edition，

打开FISSION\_Rationa\_HiFi\_Edition\_BOOT\_TOOL\_V1.0.03.exe进行固件升级



3.加载KT0211L\_FISSION\_v1.0.2\_250610.bin文件，点击开始升级



4.显示如图则升级完成

